원예·특용 주요작물 폭염피해 대비 요령

□ 시설작목

재해 발생 조건(피해사진)

❍ 생육환경 급변에 따른 생리장해, 품질 저하

❍ 강한 햇볕으로 뿌리의 기능이 약화된 식물체의 시들음 및 일소과 발생

❍ 시설내 환기 불량시 고온 장해 발생 및 당도 저하우려

❍ 폭염시 암꽃의 임성 불량과 벌의 활동약화에 따른 착과불량

< 일소과 >	<시들음증>

1. 발생 전 대응 기술

❍ 시설내 적정 환경유지를 위한 환기․관수․차광․냉방시설 등 정비

❍ 고온기에 알맞은 품종 선택 및 적정 생육환경 유지

2. 발생 후 대응 기술

❍ 뿌리 활력저하에 따른 요소비료 0.2%액 또는 4종복합비료를 서늘할 때 엽면시비

❍ 병든 어린 열매는 빨리 제거하고 약제살포하여 뒤의 열매 자람 촉진

❍ 열과 예방을 위한 적정 토양수분 유지 및 강우시 배수철저

❍ 환기팬 가동이나 피복재를 천창까지 열어 고온장해 예방

❍ 시설하우스 내외부 차광망 설치

❍ 흰가루병, 진딧물, 응애 등 고온기 병해충의 예찰 및 적기 방제

❍ 수확은 오전 또는 오후 늦게 선선할 때 수확

□ 노지고추

재해 발생 조건(피해사진)

❍ 기온이 높고 토양의 건조가 심하면 생육이 나빠지게 되어 꽃봉오리나 어린열매가 떨어지는 현상 발생

❍ 질소와 가리의 시비량이 많은 토양조건에 고온과 건조가 겹치면 석회  흡수가 억제되어 석회결핍과 발생

❍ 장마 후 강한 햇볕에 의한 일소과 발생

< 낙과발생 포장 >	<석회결핍과>

1. 발생 전 대응 기술

❍ 건조에 의한 가뭄피해를 받지 않도록 스프링클러 및 관수시설 설치

❍ 지하부 환경을 개선하기 위하여 유기물을 많이 넣고 깊이갈이

❍ 석회결핍 예방을 위해 토양검정 결과에 따라 석회 시용(10a당 80~100kg)

❍ 퇴비와 같은 유기물의 시용은 토양완충능력과 보수력을 증대시키므로 10a당 2톤 이상의 퇴구비 시용

2. 발생 후 대응 기술

❍ 토양 수분을 유지하고 건조하지 않도록 관리

❍ 지나치게 건조할 때 한 번에 많은 양의 물을 주면 질소와 칼리의 흡수가 급격히 늘어나 석회의 흡수를 저해시키는 결과를 가져오므로 물은 조금씩 자주 주는 편이 좋음

❍ 피해를 받은 과실은 빨리 따내서 다음 꽃이 잘 착과될 수 있도록 관리

❍ 염화칼슘 0.3~0.5%액 및 제4종 복합비료를 7~10일 간격으로 2~3회  엽면시비

□ 고랭지 배추

재해 발생 조건(피해사진)

❍ 배추의 잎에서 석회나 붕소 결핍증 발생

❍ 호흡으로 인한 광합성 산물 과다 소모로 식물체가 연약해 짐

❍ 무기양분 흡수 장해와 광합성이 억제되어 생리장해 유발

< 경미한 잎말림 증상 >	<심각한 속썩음 증상>	<붕소 결핍 증상>

1. 발생 전 대응 기술

❍ 하우스 재배시 외부에 차광 및 수막 장치 설치

❍ 시설내 공기순환팬 등으로 환기 실시

❍ 점적관수 시설을 통한 관수 실시

<차광 시설 >	< 수막 시설 >	< 점적 관수>

2. 발생 후 대응 기술

❍ 10일 이상 가뭄 지속시 관수 실시

❍ 시설재배시 천창과 측창을 최대한 개방하고 차광

❍ 질산칼슘(Ca(NO3)2․4H2O), 염화칼슘(CaCl2) 0.05%액 엽면살포

❍ 붕사비료를 1-2kg/10a 추비 또는 1톤 물에 붕산 2-3g 녹여 엽면살포

□ 과수

재해 발생 조건(피해사진)

❍ 높은 과실(엽) 온도와 강한 광선의 상호작용에 의해 발생

- (사과) 7~8월 대기온도가 32℃ 이상일 때 많이 발생

- (배) 강우 후 무더위가 계속되면 증산량이 증가되고 엽(과실) 수분이 부족할 때

- (감귤) 노지감귤은 기온 8월 35℃ 이상, 9월 32℃ 이상, 하우스 감귤은 40℃ 이상일 때 많이 발생

< 사과 일소과 >	< 배 엽소 >	< 단감 일소과 >	< 감귤 일소과 >

1. 발생 전 대응 기술

❍ (재배관리) 과실들이 강한 직사광선을 받지 않도록 관리

- 과실들이 직사광선을 받지 않도록 가지들을 배치하고 지주에 묶어줌

- 지나친 하계전정을 하지 않도록 주의

- 엽과비에 맞게 적과를 하여 과다착과 하지 않도록 함

❍ (관수) 관수를 철저히 하여 수체 내 온도가 높아지지 않도록 함

❍ (도포제) 탄산칼슘 200배액, 카올린을 3~4회 살포하여 과피 보호

❍ (배수) 배수 불량지는 장마 후 강한 햇볕에서 발생이 많으므로 배수시설을 설치

❍ (살수) 물이 충분한 과원에서는 기온이 30~32℃일 경우 살수하여 수체 온도를 낮춘다.

- 짧은 살수, 낮 시간의 농약살포는 물방울 렌즈효과로 피해 가중

□ 인삼

재해 발생 조건(피해사진)

❍ 6~8월 30℃ 이상의 기온이 7일 이상 지속될 때 발생하며 토양수분이 부족할 때 피해가 커짐

❍ 광이 지나치게 유입되거나 토양 염류농도가 1.0dS/m 이상일 경우에도 피해정도가 심함

<토양수분 관여 고온피해>	<토양염류 관여 고온피해>	<고온피해와 점무늬병 비교>

1. 발생 전 대응 기술

❍ 해가림 방향(북동~북서)을 준수하고 적정 고랑 폭(90cm)을 유지하며 15~20칸(27~36m)마다 중간 통로 설치

❍ 고온기 때 흑색 2중직 차광망을 띄워서 추가로 설치

<개량울타리 개폐(봄철 출아기→여름철 고온기)>	<흑색 2중직 차광망 추가 설치>

2. 발생 후 대응 기술

❍ 피해가 심해지기 전 적정 관수를 통해 수분함량을 15~30%(v/v)로 높이고 염류농도를 저하