원예․특작 고온대응 영농활용 자료(2010년 이후) -/-

□ 채소 : 29건

영농활용명	활용내용 요약
○ 고온기의 비닐하우스에서 차광막 및 환기팬 설치로 온도상승 억제 효과	○ 단동 2중 비닐하우스의 지붕에 35% 차광막을 개폐할 수 있는 자동개폐기와 동력 환기팬(200W, 최대풍량 50m3/분, 6m 간격)을 설치 관리
○ 딸기 고온기 육묘에 알맞은 용토와 점적관수 방법	○ 육묘 용토는 딸기 전용 육묘용기(달팽이형)를 이용하여 마사 또는 마사에 팽연화왕겨(1:1 v:v)를 혼합한 용토 ○ 관수간격은 4일 간격(맑은 날)으로 관수했을 때 위에서 관수(살수관수)한 것에 비해 우량묘 생산율이 향상됨(85%→98% 이상) ○ 육묘기간 동안 물 소요량(10a)은 약 48톤으로 살수관수에 비해 62% 절수(127톤/10a → 48톤)
○ 고온기 고추 육묘시 유기자재 처리가 모종의 웃자람 억제에 미치는 효과	○ 유기재배 고추육묘에서 웃자람 억제를 위해 고추파종 후 7일에 팜탄초목회(22g/상자)또는 골회(22g/상자)를 가급적 물기가 없는 상태에서 뿌려주되 고르게 뿌려지도록 분말을 절반씩 나누어 먼저 가로 방향으로 뿌리고 나중에 세로 방향으로 뿌려주면 고르게 뿌려지고 생육은 무처리(29.8cm)비하여 35%정도 웃자람이 억제되었음
○ 시설재배 미니오이 고온기 염화칼슘 살포에 의한 생산성 향상	○ 고온기 미니오이 재배시 염화칼슘 5～10mM을 6월상순부터 7일 간격 3회 살포하면 초장, 마디수등 생육이 좋아지고 과실 경도가 높아지고 생산량이 8～20% 증가함
○ 친환경 상추고온기 볕가림 시설개선 효과	○ 여름철 고온기 쌈채류재배 비닐하우스에 볕가림 시설개선(기존 골조위에 그늘 공간을 확보할 수 있는 볕가림망 골조 설치)을 하면 온도, 습도, 광도 등 시설내 환경 개선으로 상추 잎부패율을 감소시켰으며, 잎무게 증가, 수확기간 연장으로 수량이 83% 증수됨

영농활용명	활용내용 요약
○ 고온기 브로콜리 품질 유지를 위한 얼음적재 유통기술	○ 고온기 여름철 생산되는 브로콜리의 강제통풍 예냉 후 유통방법 - 외장재로 골판지상자, 내장재로 두께 0.03mm 폴리에틸렌(PE)봉투 - 화뢰 7kg 포장 후 지퍼백에 담긴 얼음 3kg을 적재 - 유통 중 저온유지 및 MAP 효과로 중량감소, 황화 등 품질 저하 억제 ○ 지퍽백에 얼음을 담아 녹은 냉수에 브로콜리가 수침하지 않아 화뢰, 절단면 변색, 부패 등 변질 발생 방지
○ 고온기 네트멜론 수확후 선도유지 예냉방법 및 적정 유통온도	○ 고온기 수확 네트멜론의 선도유지를 위해 과실품온이 10℃되도록 예냉처리 - 강제통풍예냉 : 예냉온도 8℃, 15~20시간 - 차압예냉 : 예냉온도 8℃, 7~8시간 - 상온저장 10일 후 부패율 : 무예냉 33% → 예냉처리구 25% ○ 예냉 처리후 적정 유통온도(수출 컨테이너 온도) : 8±1℃ - 저장 10일 후 과육 경도(N) : 상온 6.4 → 8℃ 8.2 N로 높음 - 저장 13일 후 전체적인 선호도 : 상온 4.5 → 6.5(9 : 아주좋음, 1 : 아주나쁨)
○ 참외형 멜론 고온기 생리장해 경감을 위한 하우스 차광 효과	○ 참외형 멜론 고온기 생리장해 경감을 위하여 하우스를 35% 차광망을 이용하여 중앙을 차광하면 무차광에 비해 1일 평균 기온 및 지온이 각각 1.2℃, 1.5℃ 낮아지고, 낮(10:00～14:00) 평균온도를 2~4℃낮출 수 있어 상품과율이 4.8%상승되고 상품수량이 9.3% 증가함
○ 참외형 멜론 고온기 황산칼륨고토 관비 효과	○ 참외형 멜론 고온기 당도향상을 위한 토양 EC가 적당한 조건(2dS/m이하)에서는 황산칼륨고토 0.3%액을 착과 후 20일과 30일 2회에 걸쳐 관비하면 당도 0.8Bx향상 및 상품과율이 5.2% 증가되어 수량이 12.6% 증가함
○ 고온기 딸기 재배시 차광제 도포 효과	○ 딸기 재배하우스는 4월 이후 온도를 낮추기 위해 차광을 하는데, 관행의 온실 지붕을 흑색 차광망으로 피복하는 것과 비교하여 차광제 도포 처리에서 수량은 23%이상 증가하였고, 과실 당도는 0.9°Brix 이상 증가하였음.

영농활용명	활용내용 요약
○ 고온기 여름딸기 시설 내부환풍에 의한 온도하강 효과	○ 여름딸기 재배시설 내 난방 온풍기에 연결된 송풍닥트를 고설베드 하단에 설치하고 좌우 90cm 간격으로 구멍을 내어 여름 고온기 주간에 1일 15분씩 8회 내부환풍을 실시하면 주간 최고온도를 6.4℃ 저하시켜 내부환경 개선에 따른 고품질 과실생산이 가능하여 당도가 3% 증가하고 착과 증진에 따른 수량도 7% 증가함
○ 공기열원 히트펌프 이용 시설상추 고온기 냉방재배 효과	○ 공기열원 히트펌프 이용 시설상추 고온기 냉방재배에서 하우스내 온도를 25℃로 유지하여 냉풍을 불어주면 관행 대비 고사율이 29% 감소되고, 추대일을 6일 연장 시키며, 10a당 수량은 2,444kg으로 관행 대비 43%의 증수를 가져 옴
○ 대추형 방울토마토 고온기 수경재배시 칼륨 증시에 의한 증수 효과	○ 고온기 대추형 방울토마토 수경재배는 정식 30일 후(과일 비대 및 성숙기)에 한국원예연 토마토 표준액(9-2-5-4-2) + K 1～2me/L 증시하는 배양액 공급 관리
○ 여름철 고온기 시설수박 생리장해 경감 피복재료 선발	○ 여름철 고온기 시설수박 재배시 지온상승억제를 위하여 수도 못자리용 부직포(40g/㎡)를 사용한 결과 관행 흑색PE필름 대비 지온은 2~3℃정도 낮출 수 있어 수확기 피해가 심한 피수박, 공동과 등 생리장해 발생비율이 22%정도 감소하였고 상품비율은 22.7% 향상되었음 ○ 당도는 흑색PE필름 대비 수도 못자리용 부직포(40g/㎡) 처리에서 12.1°Brix로 10%가 향상되었으며 10a당 상품수량은 3,251kg으로 52%가 증수하였음
○ 고온기 차광재료가 여주 생산에 미치는 영향	○ 일반 차광막 대체하여 차열막이나 도포제 처리시 시설내온도를 2~3℃정도 낮추고 엽 온도는 2~4℃ 낯추는 경향이 있음
○ 클로렐라 엽면 및 토양관주 처리에 의한 여름부추 고온장해 경감 및 품질 향상기술	○ 고온기 100-250배, 일반-500배 클로렐라 배양액 엽면살포 또는 토양관주 ○ 부추 예초 후 잿빛곰팡이병 발생 억제효과 ○ 클로렐라 처리에 따른 부추 웃자람 억제효과 : 무처리에 비해 초장-19.3% 억제, 엽수-9개/포기 증가, 엽폭-8.8% 증가, 생산량-284단/10a 증가

영농활용명	활용내용 요약
○ 뿌리부추 고온장해 회피를 위한 차광처리 효과	○ 뿌리부추 재배시 하절기 고온장해를 회피하기 위해서는 55%정도의 차광이 생육에 도움을 주어, 무차광 대비 뿌리수량이 470kg 증가하여 4,250,000원의 경제적 효과가 있고, 고사율은 잎수확여부에 따라 큰차이를 보였으며 무차광은 99%에 달했으나 55%차광에서는 4%로 낮아짐
○ 고온기 참외후작 메밀재배시 파종한계기 설정	○ 고온기 참외후작 메밀재배를 위한 파종한계기는 8월 15일 까지 가능하였음
○ 고온기 토마토·오이의 차광재배 효과	○ 효과(무차광 대비) - 주간평균기온: 차광망 2.9℃, 도포제 2.4℃ 저하 - 평균 최고기온: 차광망 5.2℃, 도포제 4.1℃ 저하 - 주간 평균습도: 차광망 6.5%, 도포제 6.2% 상승 - 오이 상품수량: 차광망 19%, 도포제 17% 증수 - 토마토 상품수량: 차광망 23%, 도포제 21% 증수
○ 고온기 펄라이트 자루재배시 최적 근권온도 조절방법	○ 고온기 펄라이트 자루재배시 설치작업이 간단하며 비용이 적게 드는 급액관 단열처리를 하고 급액관의 배양액을 제거한 후 급액하는 방법이 생산성을 26% 높임.
○ 여름 고온기 수단그라스 및 하우스솔고를 활용한 시설상추 토양염류 경감기술	○ 시설상추 재배에서 여름 고온기에 수단그라스와 하우스솔고 등을 활용하여 토양염류를 경감할 수 있음 ○ 녹비 종자 6kg/10a 해당량을 살포하고 40일간 재배 후 후작물 정식 20일 전에 토양경운을 실시하여 준다
○ 고온기 고추 비가림재배시 차광망 사용방법	○ 여름철 고온기 고추 비가림재배시 80% 차광망을 재배기간 동안 하우스 전체를 차광하면 낙화가 심하여 착과가 되지 않으므로 주의할 것 - 적과 수확을 목적으로 할 경우, 하우스 전체에 30% 차광망을 지속적으로 사용하는 경우에도 착과율이 현저하게 줄어들어 수확량이 43% 이하임 - 청과 수확이 목적인 경우에도 30% 차광시 수확량이 50∼60% 수준임 ○ 따라서 여름철 고온기 고추 비가림재배시 차광을 해야 할 경우에는 하우스 전체를 차광하는 것은 피하고, 가급적 차광정도가 낮은 것을 사용하거나 청과용으로 재배 유도

영농활용명	활용내용 요약
○ 여름철 고추 비가림재배시 고온피해후 대응방법	○ 여름철 고온기 고추 비가림재배시 지나친 고온(51.6℃)으로 인해 생정점 고사시 뽑아내지 말고, 가능한 빠른 시간내에 온도를 낮추어 주면 측지 및 생장점이 재발생하여 수확이 가능함 - 가급적 온도 30℃ 이하 유지, 환기실시 및 관수할 것
○ 고추 고온기 비가림재배시 도장억제를 위한 적심요령	○ 고추 고온기 비가림재배시 고온으로 인하여 도장하게 되는데 수확, 유인작업에 노동력이 많이 소요됨 ○ 고추의 초장이 2m 정도일때 1.5m 위치에서 수평으로 적심을 하게 되면 새로운 측지가 발생하여 수량이 줄어들지 않으면서 수확이나 유인관리가 편해짐
○ 고온기 토마토 실생묘의 도장 방지를 위한 꺾어심기의 효과	○ 고온기 토마토 실생묘의 육묘 시 파종 후 14일∼20일의 기간에 무비상토를 충진한 플러그트레이에 하배축을 180° 꺾어 심으면 초장 조절 효과를 얻을 수 있음
○ 고온기 배추생산시 가뭄지속에 따른 피해양상과 대응기술	○ 배추 여름생산시 가뭄기간이 길어질수록 수확량 확보가 어려움 ○ 여름철 배추재배시 고온과 가뭄지속 기간이 2주일 이상 지속되면 생체중이 현저하게 떨어지므로 인공적인 관수를 실시해 줄 것 - 생체중 : 2주일 단수시 대조구 대비 70%, 4주일 단수시 34% 수준 - 엽육조직 : 2주일 단수시 울타리조직과 해면조직 세포구조 확인 가능, 4주일 단수시 칼슘결핍이 심하였고, 세포조직이 붕괴됨
○ 고온기에 문제가 되는 토마토 검은잎곰팡이병 병징구분	○ 토마토 주산지인 강원, 충남지역을 중심으로 수확후기에 잎에 검은색곰팡이를 형성하는 병이 발생하였고 Pseudocercospora fuligena(=Cercospora fuligena)로 동정됨 ○ Pseudocercospora fuligena에 의한 검은곰팡이병은 기존에 알려진 잎곰팡이병과 유사한 병징을 나타내어 진단이 어려움 ○ 병징 : 잎에 발생하며, 초기에는 윗면에 경계가 뚜렷하지 않은 연 노란색의 점무늬가 불규칙하게 형성됨. 병반이 점차 확대되면서 잎뒷면에 검은색 곰팡이가 다량 형성됨. 잎곰팡이병은 암록색의 곰팡이를 형성함. ○ 검은잎곰팡이병 발병적온은 30℃ 전후로 잎곰팡이병보다는 높아 고온기에 토마토를 재배하는 작형에서는 피해가 많음.

영농활용명	활용내용 요약
○ 단호박 고온기 육묘시 냉각기를 이용한 저온처리 효과	○ 단호박 억제재배를 위한 고온기 육묘시 육묘상 바닥에 설치된 파이프를 통해 냉각수(7.5℃)를 순환시켰을 경우 암꽃발생이 많아지고 빨라지면서 착과절위가 낮아지고 착과량이 증가함 - 암꽃수는 2.3개/주, 착과수는 1.6개/주 증가 - 첫 착과 절위는 9.3마디로 일반 대비 7.4마디 낮아짐
○ 고온기 씨 없는 수박의 착과절위 설정	○ 고온기에 씨 없는 수박의 재배 시 3~4번 자화에 착과시키면 5번 자화 착과에 비하여 황대과의 발생율이 24.9% 감소함

□ 과수 : 4건

영농활용명	활용내용 요약
○ 사과 유기재배시 고온기 품종별 유채유에 대한 약해 반응	○ 유기재배 사과원에서 해충 방제를 위하여 많이 사용하는 유채유는 하계 고온기에 약해를 일으키기 쉽기 때문에 살포시 각별히 주의를 해야 함 ○ 약해가 심한 품종은 ‘홍소’, ‘후지’ 이고 ‘홍금’, ‘갈라’는 보통이며, ‘홍로’, ‘선홍’, ‘썸머드림’, ‘황옥’, ‘피크닉’, ‘쓰가루’ 등은 약해가 없음
○ 이상고온에 따른 부지화 신초피해 발생 증상	○ 부지화 신초끝이 고사되거나 타는 증상 발견 시 하우스내 고온 피해 발생으로 판단한다 ○ 시설내 고온장해 발생에 따른 환풍기 설정온도를 낮추거나 시설내 살수 등을 통해 고온장해를 경감시켜 수체내 발생되는 피해를 줄인다
○ 고온기 살수에 의한 '원황'배 과실의 바람들이, 과육갈변 발생 감소	○ 고온기인 8월 한달 동안 13~17시에 10분 간격으로 10분씩 수관 위에서 미세살수를 하여 '원황'배 과실의 바람들이 발생율을 33.4%, 과육갈변과는 8.4% 감소시킬 수 있음
○ 사과 신품종 ‘아리수’의 하계 고온 피해 경감 방법	○ 폭염으로 인한 하계 고온 피해가 발생할 우려가 예상될 경우, 수관하부를 초생재배를 하는 것이 유리함 ○ 수관하부를 청경재배할 경우 7월 상순부터는 제초제 살포를 하지 말고 초생재배를 하는 것이 좋음 ○ 하계 고온 환경에서 청경재배시 토양 복사열에 의한 지면 근처 과일의 착색 불량, 황변, 과일 내부 갈변 등의 피해를 경감 시킬수 있음

□ 화훼 : 6건

영농활용명	활용내용 요약
○ 지하공기를 이용한 고온기 재배용 나리구근 싹틔우기 효과	○ 나리 절화재배시 고온에 의한 블라스팅 현상 방지 및 안정적인 고품질 절화를 생산하기 위하여 정식전에 저온저장고을 이용하여 싹틔우기 처리를 하고 있으나, 제주지역에는 백합 절화재배농가의 하우스에 지하공기 이용 냉난방시설이 되어 있어 지하공기를 이용하여 처리하여도 절화 품질상에 차이가 없고 오히려 저온저장고를 이용하는 것에 비해 여름철 냉방을 위해 사용하는 지하공기를 연결만하면 가능하여 에너지 비용절감 효과가 있음
○ 하계 고온기 살균제 빈클로졸린 살포에 의한 팔레놉시스의 생리장해 증상	○ 잿빛곰팡이 약제인 살균제 빈클로졸린 입상수화제의 하계 고온기 살포시 팔레놉시스는 신초위주로 잎이 황화되거나 낙뢰가 짐, 회복하는되는 약 3개월정도가 소요되며 한번 장해를 받은 부분은 손상이 어려움, 고온기 살포시 주의가 요망됨
○ 스프레이 수출 장미 고온기 알루미늄 전용 차광제 효과	○ 기후 온난화에 따라 여름철 고온, 고일사량 대비하여 알루미늄 전용 차광자재를 설치하는 것이 절화품질 및 상품수량 향상됨 ○ 차광방법별 상품수량 및 수출수량은 ‘일세브론즈’, ‘후레쉬나이트’, ‘벨리나’ 및 ‘오렌지젬’은 알루미늄 전용 50% 차광처리에서 우수하였음
○ 오리엔탈나리 고온기 상자재배시 적정 양액 급액량	○ 오리엔탈나리 고온기 상자재배시 양액 관수량은 정식 후 6주간 2주마다 2L 처리(2-2-2L)에서 초장신장, 화수장과 화뢰폭이 컸으며, 절화중도 무겁고 꽃수도 많아 양호
○ 국내육성 스프레이국화의 효율적인 고온기 재배를 위한 성장세별 품종간 Grouping	○ 생리장해가 발생할 수 있는 고온기에 국내육성 스프레이국화를 성장세가 비슷한 품종별로 구분(강 : 선샤인엔디, 예스송, 예스루나, 중상 : 버블엔디, 드림라운드, 오렌지엔디, 매직, 중 : 스위트엔디, 마일드엔디, 퍼플엔디, 브라이트엔디)하여 재배하면 재배관리가 용이하고 절화 품질이 향상되어 19.2%의 가격을 더 많이 받을 수 있음

영농활용명	활용내용 요약
○ 스프레이 국화 국내 육성품종의 고온기(6-9월) 재배시 생리장해	○ 2012년도 육성한 스프레이국화 품종을 고온기(6-9월)에 재배하는 작형에서는 고온에 의해 개화지연, 화색퇴화 등의 생리장해가 발생하므로 재배시 환경조절에 주의해야 함

□ 인삼․특작 : 6건

영농활용명

활용내용 요약

○ 인삼 고온 피해 경감을 위한 차광 방법

○ 인삼재배 시 차광자재로 부직포 1겹을 먼저 설치하고 그 위에 녹색차광지를 설치 한 후 흑2중직을 덮어 하계 관리를 하였을 때 고온기에 은박코팅지 대비 1~1.4℃ 온도가 낮았고 수량은 20% 증수되었음

○ 비가림하우스 인삼 재배시 고온장해 방제를 위한 차광망 피복방법

○ 2중직 흑색 차광망을 설치한 비가림하우스 내 인삼 재배시 7~8월에 2중직 차광망을 추가로 상면에 덮어 관리할 때, 최고온도는 최대 1℃정도 하감되며 광은 1/2수준으로 감소되는 효과가 있으며, 잎이 말라죽는 고온장해를 막을 수 있음

○ 인삼 하우스재배 고온장해억제 전용차광비닐(흰색+청색) 처리효과

○ 시설 내 온도: 기존 경사식 대비 3.3℃ 낮음

○ 평야지에서 고온피해 억제로 하우스재배가 가능하게 됨

○ 인삼 재배시 고온 지속에 따른 품종별 고온피해 정도

○ 인삼의 품종별 고온피해 정도(4년생)

피해 정도
소		중		다
품종명	엽소정도 (0-9)z	품종명	엽소정도 (0-9)	품종명	엽소정도 (0-9)
연풍	3	천량	5	천풍	9
선풍	3	고풍	5	금풍	9
고원	3	청선	5	금선	9
-	-	선원	5	선운	9
-	-	선향	5	재래종	9
-	-	K-1	5	-	-

z0: 무발병, 1: 1% 미만, 3: 1-10%, 5: 10.1-30%, 7: 30.1-50%, 9: 50.1% 이상

○ 오미자 고온장해 경감을 위한 요소, 아미노산 엽면살포 효과

○ 요소 40g를 물 20L에 녹여 요소 500배액을 제조, 아미노산은 생선 등 동물성 단백질을 원료로 하는 가수분해액으로 제조된 아미노산제제 40ml을 물 20L에 희석하여 제조

○ 30℃ 이상의 기온에서 오미자 잎의 최대양자수율을 증가시키고,  광합성속도를 높여 고온장해 극복에 도움을 줌

영농활용명	활용내용 요약
○ 이상고온시 피복제거 및 관수처리 병행에 의한 일천궁 고온피해 경감효과	○ 흑색비닐 멀칭은 봄철 보온효과로 입모율이 높고 빠르나 여름철 고온시에는 토양온도 및 피복표면 온도를 높여 하고현상을 가중시키는 경향이 있어 여름철 이상고온시 피복재를 제거할 경우 급격한 기온상승으로 인한 고온피해를 경감할 수 있어 응급처방으로 활용이 가능함 ○ 피복제거나 관수를 독립적으로 수행할 경우는 고온피해 경감효과가 거의 없거나 낮았으며 병행할 경우 효과가 더 큰 것으로 나타남